Set additional data Show column:

byte[] embd = new byte[255];  
embd[0] = (byte)mBankIndex;  
embd[1] = (byte)Integer.*parseInt*(et\_embeded\_address.getText().toString());  
embd[2] = (byte)Integer.*parseInt*(et\_embeded\_length.getText().toString());  
System.*arraycopy*(*getHexByteArray*(et\_embeded\_acpwd.getText().toString()), 0, embd, 3, 4);  
mService.setParamBytes(UHFService.*PARAMETER\_TAG\_EMBEDEDDATA*, embd);

Cancel additional data Show column:

mService.setParamBytes(UHFService.*PARAMETER\_TAG\_EMBEDEDDATA*, null)